**ANNEXE B**

**ENTITES ACCREDITEES ET HABILITEES**

**SOMMAIRE**

[**1.** **Préambule :** 3](#_Toc488306499)

[**2.** **Les entités internationales accréditées :** 3](#_Toc488306500)

[**3.** **L’entité nationale accréditée:** 3](#_Toc488306501)

[**4.** **Les entités nationales habilitées :** 3](#_Toc488306502)

# **Préambule :**

Cette annexe décrit les entités internationales et nationales accréditées ou habilitées par le Groupement pour la délivrance de documents de conformité exigées par le Groupement.

La fourniture de ces documents constitue un pré requis et une condition de recevabilité d’une demande de certification d’un modèle d’Automate DAB/GAB.

# **Les entités internationales accréditées :**

Ils ‘agit des organismes émetteurs des agréments suivants :

* Agrément EMV level 1 émanant de l’organisme EMVco,
* Agrément EMV level 2 émanant de l’organisme EMVco,
* Agrément PCI PTS 4.0 minimum émanant de l’organisme PCI SSC (Payment CardIndustry, Security Standard Council).
* Agrément PCI PED
* Agrément EPP ;
* Certificat coffre, UL standard 12 mm, CEN3, CEN4, UL291 ou CEN IV ;

# **L’entité nationale accréditée:**

Il s’agit de l’Autorité Algérienne de Régulation des Postes et Télécommunication (ARPT).

Le demandeur doit obtenir, auprès de l’ARPT, un agrément attestant de la conformité des aspects de télécommunications du modèle de L’ATM présenté pour certification.

# **Les entités nationales habilitées :**

Il s’agit des entités nationales habilitées par le Groupement pour la délivrance d’une attestation de pré-certification du modèle d’ATM et son environnement technique à certifier.

La pré-certification du modèle d’ATM et son environnement technique est prononcée suite aux tests et qualifications des exigences techniques, fonctionnelles et sécuritaires tels que décrits dans le document « modalités de certification des ATM » référencé GIE/MCATM/17/1.0 et ses annexes.

L’entité en question est désignée par le Groupement pour le demandeur accepté.